|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pins digital | Digital | Entrées Analog | Analogique |
| 1 |  | **A0** |  |
| 2 | Induction - INPUT | **A1** |  |
| 3 | GPS - INPUT | **A2** |  |
| 4 | GPS - INPUT | **A3** |  |
| 5 | LEDA - OUTPUT | **A4 (SDA)** | CURRENT SENSOR |
| 6 | LEDB - OUTPUT | **A5 (SCL)** | CURRENT SENSOR |
| 7 | LEDC - OUTPUT |  |  |
| 8 | LED BOUTON - OUTPUT |  |  |
| 9 | BOUTON - INPUT |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |