**Sorties digitales:**

GPS: Pin 3 et 4

LEDA: Pin 5

LEDB: Pin 6

LEDC: Pin 7

LED BOUTON: Pin 8

BOUTON: Pin 9

CURRENT SENSOR: Pin 12 et Pin 13